Производитель: KOBELCO
Модель: RK70M-2
Грузоподъемность 4.9тонн
Грузоподъемность основного крюка: 4, 9т
Вылет основного крюка: 22, 2м
Шасси Тип: на колесном ходу
Максимальная скорость: 49км/ч
Вес: 11825 кг
Колесная формула: 4x4 (4WD)
Тип аутригеров: H-образные
Двигатель Модель: ISUZU 4BD1T
Тип: рядный, 4-х тактный, 6 цилиндров
Топливо: дизельное
Мощность: 140л.с
Рабочий объем: 3856см3
Коробка передач: гидромеханическая
Количество передач: 3
Количество передач назад: 1
Транспортные габариты
Длина: 6950 мм
Ширина: 2140 мм
Высота: 2760 мм