Производитель: KOBELCO  
Модель: RK70M-2  
Грузоподъемность 4.9тонн  
Грузоподъемность основного крюка: 4, 9т  
Вылет основного крюка: 22, 2м  
Шасси Тип: на колесном ходу  
Максимальная скорость: 49км/ч  
Вес: 11825 кг  
Колесная формула: 4x4 (4WD)  
Тип аутригеров: H-образные  
Двигатель Модель: ISUZU 4BD1T  
Тип: рядный, 4-х тактный, 6 цилиндров  
Топливо: дизельное  
Мощность: 140л.с  
Рабочий объем: 3856см3  
Коробка передач: гидромеханическая  
Количество передач: 3  
Количество передач назад: 1  
Транспортные габариты  
Длина: 6950 мм  
Ширина: 2140 мм  
Высота: 2760 мм